鄂环鄂评字[2024]39号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

内蒙古蒙西矿业有限公司全封闭式储煤棚

扩建项目环境影响报告表的批复

内蒙古蒙西矿业有限公司：

你单位报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《内蒙古蒙西矿业有限公司全封闭式储煤棚扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

1. 本项目位于鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查。本项目新增扩建3座全封闭储煤棚，其中原煤储煤棚最大储煤量约15万吨，中煤储煤棚最大储煤量约21万吨，精煤储煤棚最大储煤量约19.8万吨，总占地面积为68999m2，均采用正放四角锥螺栓球节点网架封闭结构。新建1条输送管廊共计179m、3条空中栈桥共计966m，同时配套建设雾炮洒水装置，消防系统等辅助工程。项目总投资8532万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，施工四周设置围挡，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实各项大气污染防治措施。全封闭储煤棚内设置雾炮洒水设备降尘，确保装卸、堆存、转载煤尘等粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2024年11月22日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局 2024年11月22日印发